#### Załącznik nr 3- wzór wykazu cen

**Dot. zapytania ofertowego na wykonanie robót: *Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sortowni na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A*.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew**

**WYKONAWCA:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**PREAMBUŁA**

1. Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu z postanowieniami umowy oraz dokumentacją projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji Wykazu Cen. Krótkie opisy pozycji w Wykazie Cen przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i nie modyfikują bądź anulują szczegółowego opisu zawartego w dokumentacji projektowej i przedmiarze. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do postanowień umowy i dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w dokumentacji projektowej.

2. Kwoty

Kwoty wstawiane do Wykazu Cen powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyka, obciążenia i obowiązki wymienione w umowie lub z niej wynikające. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Wykazu Cen przedstawione są w sposób scalony. Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w dokumentacji projektowej nie będą podstawą do zmian kwot i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej.

W kwotach powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Wykazie Cen.

W kwotach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Do prawidłowego wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę należnego podatku VAT w wysokości 23%. Zapłata z tytułu wszystkich pozycji (odcinków) jest dokonywana na podstawie ustalonej całkowitej ceny ryczałtowej zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie kwoty i wartości w Wykazie Cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**3. Uwaga**

**Kwota łączna wskazana w Wykazie Cen powinna zostać przeniesiona do Formularza ofertowego do punktu nr 1. - *Cena ofertowa brutto*.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WYKAZ CEN**  |  |
| Nr poz. | Opis robót | cena netto PLN |
| *1* | *2* | *3* |
|  | **1. ROBOTY DEMONTAŻOWE** |  |
| 1 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych |   |
| 2 | Rozbiórka konstrukcji z elementów stalowych o grubości do 10mm |   |
| 3 | Rozebranie elementów zestawów filtrów dachowych |   |
| 4 | Transport pociętych konstrukcji stalowych z opuszczeniem z poziomu dachu |   |
| 5 | Wywóz złomu i materiałów z terenu robót |   |
|  | **2. ROBOTY MONTAŻOWE** |  |
| 6 | Wiązary stalowe scalane zabezpieczone antykorozyjnie |   |
| 7 | Stężenia stalowe dachów zabezpieczone antykorozyjnie |   |
| 8 | Płatwie z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 15kg |   |
| 9 | Ponowny montaż zestawów filtrów dachowych |   |
| 10 | Obudowa płytami warstwowymi dachu płaskiego z rdzeniem poliuretanowym o grubości 8cm |   |
| 11 | Uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym |   |
| 12 | Obróbki blacharskie płyt warstwowych w lekkiej obudowie ścian i dachów |   |
|   | Razem cena netto |  |
|   | VAT 23% |   |
|   | Razem cena brutto |   |

 **PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ***Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*** | ***Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*** | ***Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*** | ***Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)*** | ***Miejscowość i data*** |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |